Assign#7

*Yu-Hsuan Huang - 200443723*

**PART 1**

Q2 b: 4 physical interfaces (GigabitEthernet0/0, GigabitEthernet0/1, Serial0/0/0, Serial0/0/1)

Q2 c: BW 1000000 Kbit

Q2 c: BW 1544 Kbit

Q3 a: 1 expansion slot

Q3 b: Switch2 and Switch3 both have 5 expansion slots

**PART 2**

Q1 a1: HWIC-4ESW

Q1 a2: 4

Q1 b: PT-SWITCH-NM-1FGE

Q2 d: FastEthernet0/1/0, FastEthernet0/1/1, FastEthernet0/1/2, FastEthernet0/1/3